<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>
	<help>
		<element name="DESCRIPTION" text="Este algoritmo permite conocer la diferencia entre los aportes de flujo a una celda y las perdidas desde la misma, en funci&#243;n de la estructura hidrol&#243;gica de &#233;sta. En una celda concreta vierten un n&#250;mero dado de las situadas en su inmediato entorno y aguas arriba de la misma. Al mismo tiempo, el flujo de la celda se vierte sobre una celda (o varias, seg&#250;n el modelo utilizado) situada aguas abajo. Analizando la diferencia entre estos valores, se obtiene el denominado balance neto." description="Descripci&#243;n" type="0">
		</element>
		<element name="ADDITIONAL_INFO" text="" description="Informaci&#243;n adicional" type="0">
		</element>
		<element name="EXTENSION_AUTHOR" text="Victor Olaya" description="Algoritmo creado por" type="0">
		</element>
		<element name="HELP_AUTHOR" text="Victor Olaya y Antonio Ordo&#241;ez" description="Ayuda creada por" type="0">
		</element>
		<element name="USER_NOTES" text="" description="Notas de usuario" type="0">
		</element>
		<element name="DEM" text="seleccionar un Modelo Digital de Elevaciones." description="MDE" type="3">
		</element>
		<element name="WEIGHTS" text="si se selecciona una capa en este campo, cada una de las celdas se pondera seg&#250;n el valor en la capa seleccionada. " description="Ponderaci&#243;n de celdas" type="3">
		</element>
		<element name="METHOD" text="el m&#233;todo a utilizar, a elegir entre los siguientes:&#10;* D8: el flujo va desde el centro de una celda hasta el centro de una (y s&#243;lo una) de las circundantes. Por ello, las direcciones de flujo est&#225;n restringidas a &#225;ngulos m&#250;ltiplos de 45&#186;, lo cual constituye la raz&#243;n para la mayor parte de los inconvenientes del m&#233;todo (O'Callaghan &amp; Mark 1984).&#10;* DInfinity: el flujo va del centro de una celda hasta los centros de dos celdas contiguas del entorno, por lo que considera un flujo bidimensional y supera as&#237; una de las deficiencias del D8 (Tarboton 1998).&#10;* MFD (Direcci&#243;n de flujo m&#250;ltiple): m&#233;todo que considera un flujo bidimensional (Multiple Flow Direction Algorithms).&#10; " description="M&#233;todo" type="3">
		</element>
		<element name="CONVERGENCE" text="" description="Factor de convergencia para MFD" type="3">
		</element>
		<element name="OUTPUT_DESCRIPTION" text="" description="Descripci&#243;n general" type="2">
		</element>
		<element name="CELLBALANCE" text="la capa contiene tanto valores positivos como negativos, en funci&#243;n de que la celda gane o pierda cantidad de ese par&#225;metro al realizar el balance." description="Balance neto" type="2">
		</element>
	</help>
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>