<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>
	<help>
		<element name="DESCRIPTION" text="Este algoritmo calcula el valor de densidad de puntos para cada celda de la capa raster de salida a partir de la funci&#243;n n&#250;cleo (kernel), creando una superficie continua." description="Descripci&#243;n" type="0">
		</element>
		<element name="ADDITIONAL_INFO" text="" description="Informaci&#243;n adicional" type="0">
		</element>
		<element name="EXTENSION_AUTHOR" description="Algoritmo creado por" text="Victor Olaya" type="0">
		</element>
		<element name="HELP_AUTHOR" text="Victor Olaya y Antonio Ordoņez" description="Ayuda creada por" type="0">
		</element>
		<element name="USER_NOTES" text="" description="Notas de usuario" type="0">
		</element>
		<element name="LAYER" text="capa de puntos de entrada." description="Capa vectorial" type="3">
		</element>
		<element name="FIELD" text="seleccionar el atributo de la capa vectorial de puntos para ponderar &#233;stos." description="Campo" type="3">
		</element>
		<element name="DISTANCE" text="se necesita establecer el &#225;rea de influencia m&#225;xima de cada punto. Se asume por defecto que el &#225;rea de influencia es circular y la influencia decrece a medida que aumenta la distancia al punto, haciendose cero en el radio de b&#250;squeda. Este par&#225;metro es el m&#225;s importante y debe seleccionarse de acuerdo con la distribuci&#243;n de los puntos (ya que condiciona directamente al resultado)." description="Radio de b&#250;squeda" type="3">
		</element>
		<element name="OUTPUT_DESCRIPTION" text="" description="Descripci&#243;n general" type="2">
		</element>
		<element name="DENSITY" text="&#10;* En la siguiente figura se puede ver capas de densidad a partir de una capa de puntos mediante n&#250;cleo gaussiano. El tama&#241;o del radio de influencia en (b) es el doble que en (a)." description="Densidad" type="2">
			<image description="Densidad (Kernel)" file="densidad_kernel.jpg">
			</image>
		</element>
	</help>
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>