<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>
	<help>
		<element name="DESCRIPTION" text="Este algoritmo lleva a cabo un an&#225;lisis de visibilidad que permite conocer si dos celdas tienen conexi&#243;n visual. Esto es equivalente a calcular qu&#233; otras celdas ven una celda dada. &#10;&#10;El conjunto de celdas relacionadas visualmente con una celda concreta conforman la cuenca visual asociada a &#233;sta. El c&#225;lculo de la cuenca visual implica el estudio de todas las direcciones en las que la luz llega a (o parte de) la celda, analizando para cada una de ellas una l&#237;nea de visi&#243;n." description="Descripci&#243;n" type="0">
			<image description="" file="Visibilidad.jpg">
			</image>
		</element>
		<element name="ADDITIONAL_INFO" text="" description="Informaci&#243;n adicional" type="0">
		</element>
		<element name="EXTENSION_AUTHOR" description="Algoritmo creado por" text="Victor Olaya" type="0">
		</element>
		<element name="HELP_AUTHOR" text="Victor Olaya y Antonio Ordoņez" description="Ayuda creada por" type="0">
		</element>
		<element name="USER_NOTES" text="" description="Notas de usuario" type="0">
		</element>
		<element name="DEM" text="un Modelo Digital de Elevaciones." description="MDE" type="3">
		</element>
		<element name="METHOD" text="el m&#233;todo a utilizar, a elegir entre los siguientes:&#10;* Visibilidad: simplemente asigna valor 1 a las celdas visibles y 0 a las no visibles.&#10;* Iluminaci&#243;n: aquellas celdas que se ven se establece el valor de &#225;ngulo.&#10;* Distancia: el valor de la celda es la distancia entre la fuente de luz y dicha celda (si &#233;sta es visible). La distancia expresada en las mismas unidades del mapa.&#10;* Tama&#241;o: considera no la distancia horizontal, sino la expresi&#243;n atan (altura_luz/d) de tal forma que da una indicaci&#243;n del tama&#241;o aparente al que se ve un objeto en la celda desde la fuente de luz. Dicho de otro modo, se estima el tama&#241;o relativo con el que se van a ver esas celdas usando el &#225;ngulo y la distancia. " description="M&#233;todo" type="3">
		</element>
		<element name="POINT" text="a&#241;ade las coordenadas del punto donde quieres realizar la visibilidad, o en su caso, selecciona un punto en el mapa." description="Coordenadas emisor/receptor" type="3">
		</element>
		<element name="HEIGHT" text="a&#241;adir el valor de altura del punto seleccionado, por defecto 10 metros. " description="Altura emisor/receptor" type="3">
		</element>
		<element name="HEIGHTOBS" text="a&#241;adir la altura de todos los puntos restantes que se van a analizar." description="Altura receptor/emisor movil" type="3">
		</element>
		<element name="RADIUS" text="el valor debe estar en las mismas unidades de la vista. Es conveniente establecer un &#243;ptimo valor de radio de alcance debido a que esta extensi&#243;n requiere un elevado tiempo de ejecuci&#243;n." description="Radio de alcance" type="3">
		</element>
		<element name="OUTPUT_DESCRIPTION" text="" description="Descripci&#243;n general" type="2">
		</element>
		<element name="RESULT" text="capa raster seg&#250;n el m&#233;todo elegido." description="Visibilidad" type="2">
		</element>
	</help>
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>