<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>
	<help>
		<element name="DESCRIPTION" text="Este algoritmo calcula el valor de la superficie situada aguas arriba de cada celda, es decir, el &#225;rea de todas las celdas cuyo flujo, una vez conducido aguas abajo, acabar&#225; pasando por dicha celda." description="Descripci&#243;n" type="0">
		</element>
		<element name="ADDITIONAL_INFO" text="*A.M. Felicisimo. Modelos digitales del terreno. Introducci&#243;n y aplicaciones en las ciencias ambientales. Pentalfa Ediciones, 1994.&#10;*P Holmgren. Multiple flow direction algorithms for runoff modelling in grid based elevation models: Anempirical evaluation. Hydrological processes, 8:327-334, 1994.&#10;*D.G. Tarboton. A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digitalelevation models. Water Resources Research, 33(2):309-319, 1997." description="Informaci&#243;n adicional" type="0">
		</element>
		<element name="EXTENSION_AUTHOR" text="Victor Olaya" description="Algoritmo creado por" type="0">
		</element>
		<element name="HELP_AUTHOR" text="Victor Olaya y Antonio Ordo&#241;ez" description="Ayuda creada por" type="0">
		</element>
		<element name="USER_NOTES" text="" description="Notas de usuario" type="0">
		</element>
		<element name="DEM" text="un Modelo Digital de Elevaciones. " description="MDE" type="3">
		</element>
		<element name="WEIGHTS" text="si se selecciona una capa en este campo, cada una de las celdas aguas arriba se pondera seg&#250;n el valor en la capa seleccionada. Si no se selecciona, se utiliza como peso de cada celda su propia &#225;rea. Por ejemplo, se podr&#237;a elegir una capa con valores de escorrent&#237;a, donde la capa resultante tendr&#237;a como unidades las mismas que la capa utilizada para dar el peso." description="Ponderaci&#243;n de celdas" type="3">
		</element>
		<element name="METHOD" text="el m&#233;todo a utilizar, a elegir entre los siguientes:&#10;* D8: el flujo va desde el centro de una celda hasta el centro de una (y s&#243;lo una) de las circundantes. Por ello, las direcciones de flujo est&#225;n restringidas a &#225;ngulos m&#250;ltiplos de 45&#186;, lo cual constituye la raz&#243;n para la mayor parte de los inconvenientes del m&#233;todo (O'Callaghan &amp; Mark 1984).&#10;* Rho8: igual que la anterior pero a&#241;adiendo un componente estoc&#225;stico que en teor&#237;a lo mejora. La direcci&#243;n de flujo se determina basada en un par&#225;metro aleatorio que depende de la diferencia entre la orientaci&#243;n y la direcci&#243;n hacia las celdas adyacentes en dicha direcci&#243;n.  (Fairfield &amp; Leymarie 1991).&#10;* DInfinity: el flujo va del centro de una celda hasta los centros de dos celdas contiguas del entorno, por lo que considera un flujo bidimensional y supera as&#237; una de las deficiencias del D8 (Tarboton 1998).&#10;* MFD (Direcci&#243;n de flujo m&#250;ltiple): m&#233;todo que considera un flujo bidimensional (Multiple Flow Direction Algorithms)." description="M&#233;todo" type="3">
		</element>
		<element name="CONVERGENCE" text="" description="Factor de convergencia para MFD" type="3">
		</element>
		<element name="OUTPUT_DESCRIPTION" text="" description="Descripci&#243;n general" type="2">
		</element>
		<element name="FLOWACC" text="los valores de flujo acumulado vienen expresados en unidades de &#225;rea. Si se emplea una capa de ponderaci&#243;n, las unidades de la capa resultante son las de dicha capa de ponderaci&#243;n." description="Acumulaci&#243;n de flujo" type="2">
			<image description="M&#233;todo D8" file="acumulacion de flujo_D8.jpg">
			</image>
			<image description="M&#233;todo Rho8" file="acumulacion de flujo_Rho8.jpg">
			</image>
			<image description="M&#233;todo DInfinity" file="acumulacion de flujo_Dinfinity.jpg">
			</image>
			<image description="M&#233;todo MFD" file="acumulacion de flujo_MFD.jpg">
			</image>
		</element>
	</help>
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>