<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>
	<help>
		<element name="DESCRIPTION" text="Este algoritmo calcula secciones transversales a una ruta, es decir, perfiles de ancho fijo y perpendicular a dicha ruta. &#201;sta se define mediante una capa de l&#237;neas." description="Descripci&#243;n" type="0">
		</element>
		<element name="ADDITIONAL_INFO" text="" description="Informaci&#243;n adicional" type="0">
		</element>
		<element name="EXTENSION_AUTHOR" text="Victor Olaya" description="Algoritmo creado por" type="0">
		</element>
		<element name="HELP_AUTHOR" text="Victor Olaya y Antonio Ordo&#241;ez" description="Ayuda creada por" type="0">
		</element>
		<element name="USER_NOTES" text="" description="Notas de usuario" type="0">
		</element>
		<element name="ROUTE" text="una capa de l&#237;neas conteniendo la ruta definida. " description="Ruta" type="3">
		</element>
		<element name="DEM" text="Modelo Digital de Elevaciones" description="MDE" type="3">
		</element>
		<element name="DISTANCE" text="el intervalo de distancia sobre la ruta a utilizar para a&#241;adir perfiles (valor expresado en unidades de la capa).    " description="Distancia entre secciones" type="3">
		</element>
		<element name="WIDTH" text="el ancho de cada secci&#243;n a cada lado del eje central de la ruta (valor expresado en unidades de la capa)." description="Ancho de secci&#243;n (a cada lado)" type="3">
		</element>
		<element name="NUMPOINTS" text="n&#250;mero de puntos a tomar en la secci&#243;n, a cada lado" description="Numero de ptos. de control (a cada lado)" type="3">
		</element>
		<element name="OUTPUT_DESCRIPTION" text="" description="Descripci&#243;n general" type="2">
		</element>
		<element name="RESULT" text="Nueva capa de l&#237;neas con las secciones correspondientes. El perfil de la secci&#243;n se recoge en la tabla de atributos asociada." description="Secciones transversales" type="2">
			<image description="Secciones transversales, l&#237;neas de color rojo (en azul, la capa vectorial de l&#237;neas definida en el par&#225;metro ruta)." file="secciones_transversales.jpg">
			</image>
			<image description="En la tabla de atributos de la nueva capa creada contiene las secciones en s&#237;, definidas por las elevaciones de los puntos tomados dentro de las mismas. Para cada registro (que representa a &#250;nica secci&#243;n), se encuentra un n&#250;mero de campos que depende del n&#250;mero de puntos seleccionado como par&#225;metro de entrada. " file="secciones_transversales_tabla.jpg">
			</image>
		</element>
	</help>
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>