Esta rejilla NTv2 se ha obtenido a partir de 65136 nodos
calculados para el territorio de Venezuela mediante la
transformación Molodensky-Badekas usando los 10 parámetros
oficiales de Venezuela. Es decir, esta rejilla imita el
método M-B. La divergencia (d) entre los resultados obtenidos
aplicando esta rejilla con respecto al uso de las fórmulas
de M-B es aproximadamente:

d = 0.00093 m = 0.93 mm
desviación estándar = 0.00023 m = 0.23 mm

Los parámetros oficiales pueden encontrarse en:

http://www.sirgas.org/fileadmin/docs/regvenPDVSA.pdf

Agradecimientos:
Hermógenes Suárez (PDVSA, Venzuela)
José Nicolás Pérez Duin (PDVSA, Venzuela)

Autor de esta rejilla:
Juan Lucas Domínguez Rubio juan_lucas_dr@yahoo.com