<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>
	<help>
		<element name="DESCRIPTION" text="El &#205;ndice de Diferencia de Vegetaci&#243;n Normalizado, tambi&#233;n conocido como Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (Rouse et al., 1974) por sus siglas en ingl&#233;s. Es un &#237;ndice usado para medir la diferencia normalizada entre las reflectancias del rojo y del infrarrojo cercano, proporcionando una medida sobre la cantidad, calidad y desarrollo de la cobertura vegetal y vigorosidad en &#225;reas extensas. &#10;&#10;Este &#237;ndice es el resultado de la formula mostrada l&#237;neas m&#225;s abajo, donde nir es el valor de reflectancia en el infrarrojo cercano y red el valor de reflectancia en el rojo. El rango de valores del NDVI oscila entre -1 y +1. La vegetaci&#243;n densa y sana muestra valores altos, mientras que zonas de vegetaci&#243;n pobre y dispersa, o sin vegetaci&#243;n, tiene valores bajos." description="Descripci&#243;n" type="0">
			<image description="" file="ndvi_formula.jpg">
			</image>
		</element>
		<element name="ADDITIONAL_INFO" text="* http://en.wikipedia.org/wiki/NDVI&#10;* http://earthobservatory.nasa.gov/Library/MeasuringVegetation/&#10;* http://www-gem.jrc.it/stars/vis.htm&#10;* Rock, B.; Williams, D. &amp; Vogelmann, J. Field and airborne spectral characterization of suspected acid deposition damage in red spruce (Picea rubens) from Vermont Proc., Symp. on Machine Processing of Remotely Sensed Data, Purdue Univ., West Lafayette, Indiana., 1985&#10;* Lee, N. &amp; Nakane, K. Forest vegetation classification and biomass estimation based on Landsat TM data in a mountainous region of West Japan Forestry Sciences, 1997, 50, 159-171&#10;" description="Informaci&#243;n adicional" type="0">
		</element>
		<element name="EXTENSION_AUTHOR" text="Victor Olaya" description="Algoritmo creado por" type="0">
		</element>
		<element name="HELP_AUTHOR" text="Victor Olaya y Antonio Ordo&#241;ez" description="Ayuda creada por" type="0">
		</element>
		<element name="USER_NOTES" text="" description="Notas de usuario" type="0">
		</element>
		<element name="LAYERRED" text="seleccionar la capa raster con valores de la banda del rojo." description="Capa rojo" type="3">
		</element>
		<element name="BANDRED" text="seleccionar la banda del rojo." description="Banda rojo" type="3">
		</element>
		<element name="LAYERNIR" text="seleccionar la capa raster con valores de la banda del infrarrojo cercano." description="Capa infrarrojo cercano" type="3">
		</element>
		<element name="BANDNIR" text="seleccionar la banda del infrarrojo." description="Banda infrarrojo cercano" type="3">
		</element>
		<element name="OUTPUT_DESCRIPTION" text="" description="Descripci&#243;n general" type="2">
		</element>
		<element name="RESULT" text="" description="Resultado" type="2">
		</element>
	</help>
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>