<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>
	<help>
		<element name="DESCRIPTION" text="Este algoritmo crea una nueva capa vectorial de pol&#237;gonos con informaci&#243;n sobre las propiedades geom&#233;tricas de cada pol&#237;gono." description="Descripci&#243;n" type="0">
		</element>
		<element name="ADDITIONAL_INFO" text="" description="Informaci&#243;n adicional" type="0">
		</element>
		<element name="EXTENSION_AUTHOR" text="Victor Olaya" description="Algoritmo creado por" type="0">
		</element>
		<element name="HELP_AUTHOR" text="Victor Olaya y Antonio Ordo&#241;ez" description="Ayuda creada por" type="0">
		</element>
		<element name="USER_NOTES" text="" description="Notas de usuario" type="0">
		</element>
		<element name="LAYER" text="La capa de entrada de pol&#237;gonos." description="Pol&#237;gonos" type="3">
		</element>
		<element name="OUTPUT_DESCRIPTION" text="" description="Descripci&#243;n general" type="2">
		</element>
		<element name="RESULT" text="Nueva capa con informaci&#243;n sobre las propiedades geom&#233;tricas de cada pol&#237;gono.&#10;&#10;La capa contiene las mismas geometr&#237;as, y en su tabla de atributos presenta los siguientes campos adicionales:&#10;&#10;AREA: &#193;rea&#10;PERIMETRO: Perimetro&#10;THICK: (4 * PI * &#193;rea)/(Per&#237;metro * Per&#237;metro); &#10;APRel: Per&#237;metro / &#193;rea&#10;APRel2: 5*Per&#237;metro / &#193;rea&#10;QDR: 16 * &#193;rea / (Per&#237;metro * Per&#237;metro)&#10;FD: 2 * log(Per&#237;metro) / log(&#193;rea)&#10;RC: sqrt((4 * PI * &#193;rea) / (Per&#237;metro * Per&#237;metro))&#10;SHAPE:  Per&#237;metro / (2 * sqrt(&#193;rea * PI))&#10;&#10;&#10;" description="Pol&#237;gonos" type="2">
		</element>
	</help>
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>